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Nichoir à mésange
Mesures en cm
7 éléments en bois
Façade : 12,3 x [23,4 (sommet) + 17 (coté)]
Coté : 2 x 9,8 x 18,1 (1 face taillée en biseau 45°)
Dessous : 10 x 9,9 (ou 9,8)
Arrière : 12,3 x [23,4 (sommet) + 17 (coté)] + perçage à 3,2 et à 15,5 de la base
Toiture : 2 x 13,8 x 11,8 (1 face taillée en biseau à 45°)
Épaisseur du bois : 1,1
Essence : sapin
Prévoir un gond à vis
[bookmark: _GoBack]La paroi latérale gauche peut s'ouvrir pour nettoyer le nichoir à l'automne

